Apstiprināts:

Iepirkuma komisijas sēdē

2018. gada 10. decembrī

IEPIRKUMA

“Autotransporta remonts un uzturēšana

(Volvo ar manipulatoru)”

identifikācijas Nr. AM NBS NP 2018/085

CPV kods – 501000000-6

NOLIKUMS

1. **IEPIRKUMA RĪKOTĀJS/PASŪTĪTĀJS**

1.1.Iepirkuma rīkotājs un pasūtītājs: Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecība (NP), kas atrodas Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004.

1.2.Pakalpojuma saņēmējs: NBS SPECOP SUV, Dzintara iela 63, Rīga, LV-1016.

1.3.Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: NBS NP Apgādes pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas vecākais speciālists Raitis Brečs, tālrunis 67804417, e-pasts: [raitis.brecs@mil.lv](mailto:raitis.brecs@mil.lv);

1.4.Pretendents – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

1. **IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, PLĀNOTIE APJOMI** 
   1. Iepirkuma priekšmets ir “Autotransporta remonts un uzturēšana (Volvo ar manipulatoru)” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums) par kopējo līguma summu līdz 12 000,00 EUR ar PVN;
   2. Pretendents var iesniegt pieteikumu par pilnu apjomu saskaņā ar 1.pielikuma un 3.pielikuma formām.
   3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
   4. Remontā jāizmanto jaunas rezerves daļas ar garantiju, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.
   5. Remontdarbu izpildes termiņš ne vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no transportlīdzekļa nodošanas remontā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
   6. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas rezerves daļu apmaiņas vai Pakalpojuma trūkuma novēršanas termiņš ne vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.
   7. Rezerves daļām garantija ir 12 mēneši, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
   8. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt un iegādāties atsevišķas rezerves daļas, kas paredzētas konkrētajai Volvo automašīnai un manipulatoram, taču atšķiras no tehniskajā specifikācijā uzskaitītajām, atsevišķi vienojoties par to ar piegādātāju, kā arī rezerves daļu cenas nedrīkst pārsniegt mazumtirdzniecības cenas.
   9. Pasūtītājam nav pienākums Pakalpojumam apgūt visus plānotos finanšu līdzekļus.
   10. Pakalpojuma sniegšanas vieta: ne tālāk kā 50 km no pakalpojuma sniegšanas vietas Dzintara iela 63, Rīga, LV-1016.
   11. Līgums tiks slēgts ar termiņu: līdz 2021. gada 31. decembrim vai līdz finansējuma apguvei.
   12. Pēc atsevišķas vienošanās ar pakalpojuma sniedzēju pasūtītājs ir tiesīgs palielināt līguma summu līdz 41 999,00 EUR bez PVN saskaņā ar publiskā iepirkuma likuma robežvērtībām.
   13. Iesniegtās Pakalpojuma un Preču cenas ir spēkā visa līguma darbības laikā.
2. **PRASĪBAS IEPIRKUMA PRETENDENTIEM**
   1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgas valsts normatīvo aktu prasībām**.**
   2. Attiecībā uz pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai tas tiek likvidēts.
   3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.
   4. Pretendentam ir sertifikāti un citi dokumenti, piedāvātā pakalpojuma sniegšanai, atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām.
3. **PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS VIETA UN TERMIŅŠ**
   1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 27. decembrim plkst. 10.00, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības štābā Apgādes pārvaldē, 228.kabinets, Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
   2. Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz noteiktajam termiņam. Piedāvājumam jābūt slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts:
      1. pretendenta nosaukums un adrese;
      2. norāde Iepirkumam “Autotransporta remonts un uzturēšana (Volvo ar manipulatoru)”ID Nr. AM NBS NP 2018/085. Nodot NBS NP Apgādes pārvaldē, 228.kabinets.

Paraugs:

|  |
| --- |
| Nodrošinājuma pavēlniecības štāba  Apgādes pārvaldes  Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu komisijai  Vienības gatvē 56, Rīga, LV-1004  228.kabinets, Raitim Brečam  *Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Pretendenta adrese, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Piedāvājums iepirkumam  “Autotransporta remonts un uzturēšana  (Volvo ar manipulatoru)”  identifikācijas numurs Nr. AM NBS NP 2018/085  Neatvērt līdz 2018. gada 27.decembrim plkst.10:00 |

* 1. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājaslapā [www.mod.gov.lv](http://www.mod.gov.lv). sadaļā „Iepirkumi”. Lejupielādējot Iepirkuma noteikumus, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Iepirkuma noteikumos, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiek publicētas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājaslapā [www.mod.gov.lv](http://www.mod.gov.lv).

1. **PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA**
   1. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.
   2. Piedāvājuma dokumenti un to kopija jāiesniedz vienā iesaiņojumā, lapām jābūt numurētām.
   3. Iepirkumam jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un viena kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas ir jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”.
   4. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapiņu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta zīmogu un pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām pašrocīgu parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits.
   5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.
   6. Pieteikuma oriģināls jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
   7. Iepirkuma uzvarētājs pēc komisijas lūguma iesniedz piedāvājuma failu elektroniskā veidā MS Office Word vai MS Excel formātā uz e-pasta adresi, kas norādīta noteikumu 1.3. punktā.
2. **pretendentam JĀIESNIEDZ SEKOJOŠI DOKUMENTI**
   1. Iepirkuma pieteikums 1. pielikuma forma, kas arī ir finanšu piedāvājums.
   2. Tehniskais/Finanšu piedāvājums, aizpildīts atbilstoši 3.pielikuma formai;

6.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās.

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS UN APMAKSAS NOTEIKUMI**
   1. Piedāvājuma cenas jānorāda EUR (bez PVN). Cenā jāiekļauj visas izmaksas, t.i., visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas.
   2. Cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
   3. Apmaksas noteikumi: bezskaidras naudas norēķinu veidā, 100 % pēcapmaksa 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina/pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
2. **IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA**
   1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš ir iesniedzis Iepirkuma noteikumiem un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu tehnisko piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja divu vai vairāku pretendentu piedāvātā cena būs vienāda, tad tiks vērtēts īsākais piegādes termiņš.
   2. Pretendents un tā piedāvājums, kurš neatbildīs Iepirkuma noteikumiem vai tehniskās specifikācijas prasībām, tiks izslēgts no tālākās dalības Iepirkumā.
   3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus iesniegto piedāvājumu precizējošu informāciju vai dokumentus. Pretendentam ir jāsniedz pieprasītā informācija vai dokumenti iepirkuma komisijas norādītajā termiņā.
   4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju iepirkuma komisijas norādītajā termiņā.
   5. Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoto un devīto daļu veic informācijas pārbaudi attiecībā uz pretendentu (vai piegādātāju apvienības biedriem, vai apakšuzņēmējiem), kas iesniedzis piedāvājumu un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Informāciju par pretendenta Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, maksātnespējas un likvidācijas procesu, par pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu, iepirkuma komisija iegūst no Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) izziņu apakšsistēmas datu bāzes.
   6. Gadījumā, ja Pretendentam, kas iesniedzis piedāvājumu, ir konstatēti nodokļu parādi, iepirkuma komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas dienas, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
   7. Ja pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā neiesniedz 8.8. punktā minēto dokumentu, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā.
   8. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.
   9. Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par tiesību piešķiršanu nākamam pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumam un ir ar nākamais saimnieciski izdevīgākais.
3. **PĀRĒJIE NOTEIKUMI**
   1. Iepirkuma komisija un pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.
   2. Pretendenta/Piegādātāja un Pasūtītāja informācijas apmaiņa notiek elektroniski (pa elektronisko pastu), nepieciešamības gadījumā, elektroniskajam pastam pievienojot skenētu dokumentu.
   3. Visi izdevumi, kas saistīti ar Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Iepirkuma pretendentam.
   4. Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 14 (četrpadsmit) lapām. Iepirkuma nolikums sastāv no noteikumu teksta uz 4 (četrām) lapām un 3 (trīs) pielikumiem uz 10 (desmit) lapām, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa:
   5. pielikums – Iepirkuma pieteikuma forma uz 2 (divām) lapām;
   6. pielikums – Tehniskā specifikācijas uz 4 (četrām) lapām.
   7. Pielikums – Tehniskais/Finanšu piedāvājums uz 4 (četrām) lapām.

Komisijas priekšsēdētājs: maj. I.Freibergs

1. pielikums

**PIETEIKUMS**

Piezīme: *Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.*

Iepirkuma: “Autotransporta remonts un uzturēšana (Volvo ar manipulatoru)”,

Identifikācijas Nr. AM NBS NP 2018/085

Kam: NBS NP štāba Apgādes pārvalde

Vienības gatve 56,

Rīga, LV-1004,

Latvija

1. Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Noteikumu un tehniskām prasībām par kopējo cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **“Autotransporta remonts un uzturēšana (Volvo ar manipulatoru)”** | **Cena EUR bez PVN** |
| **Automobiļa VOLVO FMX(2017.g.) YV2XT4OHXGA795376 rezerves daļas, diagnostika un remonts** |  |
| **Manipulatora PALFINGER PK 76002-EH rezerves daļas, diagnostika un remonts** |  |
| **Kopējā cena EUR bez PVN:** |  |

1. Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst - mazā / vidējā / cita (nevajadzīgo svītrot) uzņēmuma statusam.
2. Mēs apliecinām, ka mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 18.panta ceturto daļu.
3. Mēs apliecinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
4. Mēs apliecinām, ka sniegsim pakalpojumu par pilnu apjomu.
5. Mēs apliecinām, ka remontā izmantosim jaunas rezerves daļas ar garantiju.
6. Mēs apliecinām, ka remontdarbu izpildes termiņš būs ne vairāk kā \_\_ (\_\_\_\_\_\_) darba dienu laikā no transportlīdzekļa nodošanas remontā.
7. Mēs apliecinām, ka nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas rezerves daļu apmaiņas vai Pakalpojuma trūkuma novēršanas termiņš būs ne vairāk kā \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) darba dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.
8. Mēs apliecinām, ka rezerves daļām garantija ir \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas dienas.
9. Mēs apliecinām, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt un iegādāties atsevišķas rezerves daļas par iesniegtām cenām, neparedzot servisa pakalpojumu.
10. Pakalpojuma sniegšanas vieta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,­­­­­\_\_\_\_\_\_\_, LV-\_\_\_\_\_\_(attālums \_\_\_km līdz pakalpojuma sniedzēja adresei) .
11. Iesniegtās Pakalpojuma un Preču cenas ir spēkā visa līguma darbības laikā.
12. Mēs apliecinām, ka SIA “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” ir sertifikāti un citi dokumenti, piedāvātā pakalpojuma sniegšanai, atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām.
13. Mēs apliecinām, ka sniegsim pakalpojumu līdz 2021.gada 31.decembrim vai līdz finansējuma apguvei, kurš apstāklis iestāsies agrāk.

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrēts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar Nr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Biroja adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vārds, uzvārds, amats)

Telefons: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja reģ. Nr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pārstāvis ar paraksta tiesībām

(vai viņa pilnvarotā persona): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vispārējā interneta adrese (URL), ja tāda ir)

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām.

(vārdos)

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z. V.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 2.pielikums  Tehniskā specifikācija | |
|  | | “Autotransporta remonts un uzturēšana (Volvo ar manipulatoru)” | |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Automobiļa VOLVO FMX(2017.g.) YV2XT4OHXGA795376 rezerves daļas, diagnostika un remonts.** | | | | | **1.** | Iespējama jebkuras automobili komplektējošās detaļas iegāde un nomaiņas pakalpojums pasūtījums piešķirtā finansējuma robežās | | | | **2.** | **Kvalitātes prasības** | Automobiļu remontam tiek izmantotas jaunas, šo modeļu komplektācijā lietotas, vai ekvivalentas rezerves daļas. | | | Remonta garantija vismaz viens gads vai 30000 km nobraukums | | | ***3.*** | Mezglu, iekārtu un sistēmu rezerves daļas tiek pasūtītas atbilstoši konkursa uzvarētāja iesniegtajam katalogam vai citam datu nesējam, kurā iekļautas visas automobiļu VOLVO FMX(2017.g.)sastāvdaļas. | | | | **4.** | **VOLVO FMX(2017.g.) Galveno mezglu, iekārtu un sistēmu rezerves daļu uzskaitījums:** | | | | **4.1** | **Dzinēja rezerves daļas** | Filtrs eļļas  Filtrs gaisa  Filtrs degvielas  Augstspiediena sprausla  Zemspiediena sūknis  Dzesēšanas sistēmas sūknis  Turbokompresors  Termostats  Dzesēšanas radiators  Salona apsildes radiators | | | **4.2** | **Elektroiekārtas sistēmas rezerves daļas** | Ģenerators  Kontroles elektropanelis ar spidometru  Priekšējais lukturis  Aizmugurējais lukturis  Sānu lukturis  Pagriezienu lukturis  Starteris  Priekšējā stikla tīrīšanas mehānisms  Priekšējā stikla tīrīšanas mehānisma elektromotors  Apsildāmās iekārtas elektromotors  Akumulatora baterija | | | **4.3** | **Transmisijas rezerves daļas** | Kardāns priekšējais  Kardāns aizmugurējais, pirmajam aizmugures tiltam  Kardāns aizmugurējais, otram aizmugures tiltam  Kardāna krustiņš  Riepa 315/80 R 22,5 156/150 K | | | **4.4** | **Balstiekārtas rezerves daļas** | Amortizators (priekšējais)  Atsperes (priekšējā)  Atsperes (aizmugurējā)  Rumbu gultnis (priekšējais)  Rumbu gultnis (aizmugurējais) | | | **4.5** | **Stūres iekārtas rezerves daļas** | Stūres šķērsstienis pirmajam priekšas tiltam  Stūres šķērsstienis otrajam priekšas tiltam  Stūres garenstienis pirmajam priekšas tiltam  Stūres garenstienis pirmais  Stūres garenstienis otrais  Garenstieņu starpatbalsta svira  Darba hidrocilindris  Stūres mehānisms | | | **4.6** | **Bremžu sistēmas rezerves daļas** | Galvenie bremžu cilindrs  Bremžu šļauka  Bremžu uzlikas priekšējās (komplekts 1.ritenim)  Bremžu uzlikas aizmugurējās (komplekts 1.ritenim) | | | **4.7** | **Virsbūves rezerves daļas** | Stikls priekšējais  Sānu durvju stikls  Sānu atpakaļskata spoguļu komplekts (kreisais)  Sānu atpakaļskata spoguļu komplekts (laabais) | | | **5.** | **Nepieciešamie apkopes materiāli:** | | | | **5.1.** | Dzinēja eļļa pussintētiskā (litrs) | | 10W30 | | **5.2.** | Transmisijas eļļa (litrs) | | ATF Transmisija | | **5.3.** | Transmisijas eļļa (litrs) | | 75W90 | | **5.4.** | Dzesēšanas šķidrums (litrs) | | Antifrīzs VCS | | **5.5.** | Izplūdes izmešu samazināšanas šķidrums | | AdBlue | | **5.6.** | Bremžu šķidrums (litrs) | | DOT-6 | | **6.** | **Automašīnas diagnostika.** | | | | **6.1**  **6.2**  **6.3**  **6.4** | Motora pilna diagnostika.  Balstiekārtas diagnostika.  Elektrosistēmas diagnostika.  Bremžu sistēmas diagnostika. | | | | **7.** | **Nepieciešamo remontdarbu izmaksas par vienu darba stundas:** | | | | **7.1** | **Motora remonts** | | Galvas blīves maiņa.  Vārstu vāka blīves maiņa.  Turbīnas maiņa. | | **7.2** | **Barošanas sistēmas remonts** | | Augstspiediena sprauslu maiņa. | | **7.3** | **Dzesēšanas sistēmas remonts** | | Dzesēšanas šķidruma sūkņa maiņa.  Dzesēšanas radiatora maiņa. | | **7.4** | **Elektroiekārtas un aizdedzes sistēmas remonts** | | Ģeneratora maiņa.  Startera maiņa. | | **7.5** | **Kardāna pārvada remonts** | | Viena kardāna krustiņa maiņa.  Kardānu komplekta maiņa priekšas velkošam tiltam  Kardānu komplekta maiņa aizmugures pirmam tiltam  Kardānu komplekta maiņa aizmugures otram tiltam. | | **7.6** | **Stūres iekārtas remonts** | | Stūres mehānisma maiņa.  Stūres šķeršstieņa maiņa pirmajam priekšas tiltam  Stūres šķeršstieņa maiņa otrajam priekšas tiltam  Stūres garenstieņa maiņa pirmajam priekšas tiltam  Stūres pirmā garenstieņa maiņa ( otrajam priekšas tiltam)  Stūres otrā garenstieņa maiņa ( otrajam priekšas tiltam)  Garenstieņu starpa balsts maiņa  Darba hidrocilindris maiņa | | **7.7** | **Bremžu sistēmas remonts** | | Bremžu uzliku maiņa pirmajam priekšas tiltam  Bremžu uzliku otrajam priekšas tiltam  Bremžu uzliku maiņa pirmajam aizmugures tiltam  Bremžu uzliku maiņa otrajam aizmugures tiltam | | **7.8** | **Ritošās daļas remonts** | | Atsperu lāgu maiņa pirmajam priekšas tiltam  Atsperu lāgu maiņa otrajam priekšas tiltam  Atsperu lāgu maiņa aizmugures tiltiem  Amortizatoru maiņa pirmajam priekšas tiltam  Amortizatoru maiņa otrajam priekšas tiltam  Priekšējā pirmā tilta maiņa  Priekšējā otrā tilta maiņa  Aizmugures pirmā tilta maiņa  Aizmugures otrā tilta maiņa |   TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Manipulatora PALFINGER PK 76002-EH** **rezerves daļas, diagnostika un remonts** | | | | **1.** | Iespējama jebkuras Manipulatora komplektējošās detaļas iegāde un nomaiņas pakalpojums pasūtījums piešķirtā finansējuma robežās | | | **2.** | **Kvalitātes prasības** | Manipulatora remontam tiek izmantotas jaunas, šo modeļu komplektācijā lietotas, vai ekvivalentas rezerves daļas. | | Remonta garantija vismaz viens gads . | | ***3.*** | Mezglu, iekārtu un sistēmu rezerves daļas tiek pasūtītas atbilstoši konkursa uzvarētāja iesniegtajam katalogam vai citam datu nesējam, kurā iekļautas visas  Manipulatora PALFINGER PK 76002-EH sastāvdaļas. | | | **4.** | **Manipulatora PALFINGER PK 76002-EH (2017.g.) Galveno mezglu, iekārtu un sistēmu rezerves daļu uzskaitījums:** | | | **4.1** | **Elektriskā daļa** | Radio vadības uztvērējs  Radio vadības pults  Vadības ekrāns un atslēga  Vadības ekrāns  Galvenā vadības plate  Vadības vārsta pozīciju kontroles plate  Stabilitātes kontroles plate  Manipulatora pagrieziena leņķa kontroles sensors  Atbalstu izbīdījuma sensors  Atbalstu cilindra sensors | | **4.2** | **Hidrauliskā daļa** | Hidrauliskā šļūtene  Teleskopa iekārtu hidro cilindru secības vārsti  Teleskopa iekārtu hidro cilindra remkomplekts  Hidrolikas spiediena filtrs  Atplūdes filtrs  Sānu atbalsta hidro cilindriem remkomplekts  Sānu atbalsta hidro sadalītāja remkomplekts  Vadības vārsta elektroniskās vadības modulis | | **4.3** | **Mehāniskā daļa** | Iekārtas teleskopiskās izlices slīdņu komplekts  Galvenā cilindra bukšu komplekts  Vinčas trose | | **5.** | **Nepieciešamie apkopes materiāli:** | | | **5.1.** | Hidroliskā eļļa (litrs) | VHLP32 | | **5.2.** | Smērvielas (kg) | Mobil EP2 | | **6.** | **Nepieciešamo remontdarbu izmaksas par vienu darba stundu:** | | | **6.1** | **Manipulatora mehāniskās daļas remonts** | Apkope, filtru maiņa  Vinčas apkope, eļļas maiņa  Teleskopiskās izlices slīdņu maiņa  Atbalstu teleskopiskās izlices slīdņu maiņa  Galvenā cilindra bukšu maiņa  Vinčas kravas noturēšanas sistēmas pārbaude  Vinčas pēdējo tinumu neiztīšanas drošības pārbaude, regulēšana | | **6.2** | **Manipulatora elektriskās daļas remonts** | Datordiagnostika  Pagrieziena leņķa sensora kalibrēšana  Stabilitātes kontroles sistēmas kalibrēšana  Vadības plates maiņa, apmācīšana  Vadības ekrāna maiņa, apmācīšana | | **6.3** | **Manipulatora hidrauliskās daļas remonts** | Vadības vārsta vadības moduļa maiņa  Vadības vārsta blīvslēgu komplekta maiņa  Atvalstu vadības vārsta blīvslēgu komplekta maiņa  Teleskopiskās izlices cilindru secības vārsta maiņa, regulēšana  Galvenā cilindra blīvslēgu maiņa | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 3.pielikums  Tehniskais/finanšu piedāvājums | |
|  | | “Autotransporta remonts un uzturēšana (Volvo ar manipulatoru)”   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Automobiļa VOLVO FMX(2017.g.)** **YV2XT4OHXGA795376 rezerves daļas, diagnostika un remonts.** | | | | | | **1.** | Iespējama jebkuras automobili komplektējošās detaļas iegāde un nomaiņas pakalpojums pasūtījums piešķirtā finansējuma robežās | | | | | **2.** | Kvalitātes prasības | Automobiļu remontam tiek izmantotas jaunas, šo modeļu komplektācijā lietotas, vai ekvivalentas rezerves daļas. | | | | Remonta garantija vismaz viens gads vai 30000 km nobraukums | | | | ***3.*** | Mezglu, iekārtu un sistēmu rezerves daļas tiek pasūtītas atbilstoši konkursa uzvarētāja iesniegtajam katalogam vai citam datu nesējam, kurā iekļautas visas automobiļu VOLVO FMX(2017.g.)sastāvdaļas. | | | | |  |  | | | | | **4.** | **VOLVO FMX(2017.g.) Galveno mezglu, iekārtu un sistēmu rezerves daļu uzskaitījums:** | | **Mērvienība:**  **gab./kompl.** | **Cena EUR bez PVN** | | **4.1** | **Dzinēja rezerves daļas** | Filtrs eļļas | Gab. |  | | Filtrs gaisa | Gab. |  | | Filtrs degvielas | Gab. |  | | Augstspiediena sprausla | Gab. |  | | Zemspiediena sūknis | Gab. |  | | Dzesēšanas sistēmas sūknis | Gab. |  | | Turbokompresors | Gab. |  | | Termostats | Gab. |  | | Dzesēšanas radiators | Gab. |  | | Salona apsildes radiators | Gab. |  | | **4.2** | **Elektroiekārtas sistēmas rezerves daļas** | Ģenerators | Gab. |  | | Kontroles elektropanelis ar spidometru | Gab. |  | | Priekšējais lukturis | Gab. |  | | Aizmugurējais lukturis | Gab. |  | | Sānu lukturis | Gab. |  | | Pagriezienu lukturis | Gab. |  | | Starteris | Gab. |  | | Priekšējā stikla tīrīšanas mehānisms | Gab. |  | | Priekšējā stikla tīrīšanas mehānisma  elektromotors | Gab. |  | | Apsildāmās iekārtas elektromotors | Gab. |  | | Akumulatora baterija | Gab. |  | | **4.3** | **Transmisijas rezerves daļas** | Kardāns priekšējais | Gab. |  | | Kardāns aizmugurējais, pirmajam aizmugures tiltam | Gab. |  | | Kardāns aizmugurējais, otram aizmugures tiltam | Gab. |  | | Kardāna krustiņš | Gab. |  | | Riepa 315/80 R 22,5 156/150 K | Gab. |  | | **4.4** | **Balstiekārtas rezerves daļas** | Amortizators (priekšējais) | Gab. |  | | Atsperes (priekšējā) | Gab. |  | | Atsperes (aizmugurējā) | Gab. |  | | Rumbu gultnis (priekšējais) | Gab. |  | | Rumbu gultnis (aizmugurējais) | Gab. |  | | **4.5** | **Stūres iekārtas rezerves daļas** | Stūres šķērsstienis pirmajam priekšas tiltam | Gab. |  | | Stūres šķērsstienis otrajam priekšas tiltam | Gab. |  | | Stūres garenstienis pirmajam priekšas tiltam | Gab. |  | | Stūres garenstienis pirmais | Gab. |  | | Stūres garenstienis otrais | Gab. |  | | Garenstieņu starpatbalsta svira | Gab. |  | | Darba hidrocilindris | Gab. |  | | Stūres mehānisms | Gab. |  | | **4.6** | **Bremžu sistēmas rezerves daļas** | Galvenie bremžu cilindrs | Gab. |  | | Bremžu šļauka | Gab. |  | | Bremžu uzlikas priekšējās (komplekts 1.ritenim) | Kompl. |  | | Bremžu uzlikas aizmugurējās (komplekts 1.ritenim) | Kompl. |  | | **4.7** | **Virsbūves rezerves daļas** | Stikls priekšējais | Gab. |  | | Sānu durvju stikls | Gab. |  | | Sānu atpakaļskata spoguļu komplekts (kreisais) | Kompl. |  | | Sānu atpakaļskata spoguļu komplekts (labais) | Kompl. |  | | **5.** | **Nepieciešamie apkopes materiāli:** | | **Mērvienība:**  **litrs** | **Cena EUR bez PVN** | | **5.1.** | Dzinēja eļļa pussintētiskā (litrs) | 10W30 | Litrs |  | | **5.2.** | Transmisijas eļļa (litrs) | ATF Transmisija | Litrs |  | | **5.3.** | Transmisijas eļļa (litrs) | 75W90 | Litrs |  | | **5.4.** | Dzesēšanas šķidrums (litrs) | Antifrīzs VCS | Litrs |  | | **5.5.** | Izplūdes izmešu samazināšanas šķidrums | AdBlue | Litrs |  | | **5.6.** | Bremžu šķidrums (litrs) | DOT-6 | Litrs |  | | **6.** | **Automašīnas diagnostika.** | | **Mērvienība:**  **gabaldarbs** | **Cena EUR bez PVN** | | **6.1** | Motora pilna diagnostika. | | Gabaldarbs |  | | **6.2** | Balstiekārtas diagnostika. | | Gabaldarbs |  | | **6.3** | Elektrosistēmas diagnostika. | | Gabaldarbs |  | | **6.4** | Bremžu sistēmas diagnostika. | | Gabaldarbs |  | | **7.** | **Nepieciešamo remontdarbu izmaksas par vienu darba stundas:** | | **Mērvienība:**  **stunda** | **Cena EUR bez PVN** | | **7.1** | **Motora remonts** | Galvas blīves maiņa.  Vārstu vāka blīves maiņa.  Turbīnas maiņa. | Stunda |  | | **7.2** | **Barošanas sistēmas remonts** | Augstspiediena sprauslu maiņa. | Stunda |  | | **7.3** | **Dzesēšanas sistēmas remonts** | Dzesēšanas šķidruma sūkņa maiņa.  Dzesēšanas radiatora maiņa. | Stunda |  | | **7.4** | **Elektroiekārtas un aizdedzes sistēmas remonts** | Ģeneratora maiņa.  Startera maiņa. | Stunda |  | | **7.5** | **Kardāna pārvada remonts** | Viena kardāna krustiņa maiņa.  Kardānu komplekta maiņa priekšas velkošam tiltam  Kardānu komplekta maiņa aizmugures pirmam tiltam  Kardānu komplekta maiņa aizmugures otram tiltam. | Stunda |  | | **7.6** | **Stūres iekārtas remonts** | Stūres mehānisma maiņa.  Stūres šķērsstieņa maiņa pirmajam priekšas tiltam  Stūres šķērsstieņa maiņa otrajam priekšas tiltam  Stūres garenstieņa maiņa pirmajam priekšas tiltam  Stūres pirmā garenstieņa maiņa (otrajam priekšas tiltam)  Stūres otrā garenstieņa maiņa (otrajam priekšas tiltam)  Garenstieņu starpa balsts maiņa  Darba hidrocilindra maiņa | Stunda |  | | **7.7** | **Bremžu sistēmas remonts** | Bremžu uzliku maiņa pirmajam priekšas tiltam  Bremžu uzliku otrajam priekšas tiltam  Bremžu uzliku maiņa pirmajam aizmugures tiltam  Bremžu uzliku maiņa otrajam aizmugures tiltam | Stunda |  | | **7.8** | **Ritošās daļas remonts** | Atsperu lāgu maiņa pirmajam priekšas tiltam  Atsperu lāgu maiņa otrajam priekšas tiltam  Atsperu lāgu maiņa aizmugures tiltiem  Amortizatoru maiņa pirmajam priekšas tiltam  Amortizatoru maiņa otrajam priekšas tiltam  Priekšējā pirmā tilta maiņa  Priekšējā otrā tilta maiņa  Aizmugures pirmā tilta maiņa  Aizmugures otrā tilta maiņa | Stunda |  | | **Kopējā cena EUR:** | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Manipulatora PALFINGER PK 76002-EH rezerves daļas, diagnostika un remonts** | | | | | | **1.** | Iespējama jebkuras Manipulatora komplektējošās detaļas iegāde un nomaiņas pakalpojums pasūtījums piešķirtā finansējuma robežās | | | | | **2.** | **Kvalitātes prasības** | Manipulatora remontam tiek izmantotas jaunas, šo modeļu komplektācijā lietotas, vai ekvivalentas rezerves daļas. | | | | Remonta garantija vismaz viens gads . | | | | ***3.*** | Mezglu, iekārtu un sistēmu rezerves daļas tiek pasūtītas atbilstoši konkursa uzvarētāja iesniegtajam katalogam vai citam datu nesējam, kurā iekļautas visas Manipulatora PALFINGER PK 76002-EH sastāvdaļas. | | | | |  |  | | | **4.** | **Manipulatora PALFINGER PK 76002-EH (2017.g.) Galveno mezglu, iekārtu un sistēmu rezerves daļu uzskaitījums:** | | **Mērvienība:**  **gab./kompl.** | **Cena EUR bez PVN** | | **4.1** | **Elektriskā daļa** | Radio vadības uztvērējs | Gab. |  | | Radio vadības pults | Gab. |  | | Vadības ekrāns un atslēga | Gab. |  | | Vadības ekrāns | Gab. |  | | Galvenā vadības plate | Gab. |  | | Vadības vārsta pozīciju kontroles plate | Gab. |  | | Stabilitātes kontroles plate | Gab. |  | | Manipulatora pagrieziena leņķa kontroles sensors | Gab. |  | | Atbalstu izbīdījuma sensors | Gab. |  | | Atbalstu cilindra sensors | Gab. |  | | **4.2** | **Hidrauliskā daļa** | Hidrauliskā šļūtene | Gab. |  | | Teleskopa iekārtu hidro cilindru secības vārsti | Gab. |  | | Teleskopa iekārtu hidro cilindra remkomplekts | Kompl. |  | | Hidrolikas spiediena filtrs | Gab. |  | | Atplūdes filtrs | Gab. |  | | Sānu atbalsta hidro cilindriem remkomplekts | Kompl. |  | | Sānu atbalsta hidro sadalītāja remkomplekts | Kompl. |  | | Vadības vārsta elektroniskās vadības modulis | Gab. |  | | **4.3** | **Mehāniskā daļa** | Iekārtas teleskopiskās izlices slīdņu komplekts | Kompl. |  | | Galvenā cilindra bukšu komplekts | Kompl. |  | | Vinčas trose | Gab. |  | | **5.** | **Nepieciešamie apkopes materiāli:** | | **Mērvienība:**  **Litrs/kg** | **Cena EUR bez PVN** | | **5.1.** | Hidroliskā eļļa (litrs) | VHLP32 | Litrs |  | | **5.2.** | Smērvielas (kg) | Mobil EP2 | Kg |  | | **6.** | **Nepieciešamo remontdarbu izmaksas par vienu darba stundu:** | | **Mērvienība:**  **stunda** | **Cena EUR bez PVN** | | **6.1** | **Manipulatora mehāniskās daļas remonts** | Apkope, filtru maiņa  Vinčas apkope, eļļas maiņa  Teleskopiskās izlices slīdņu maiņa  Atbalstu teleskopiskās izlices slīdņu maiņa  Galvenā cilindra bukšu maiņa  Vinčas kravas noturēšanas sistēmas pārbaude  Vinčas pēdējo tinumu neiztīšanas drošības pārbaude, regulēšana | Stunda |  | | **6.2** | **Manipulatora elektriskās daļas remonts** | Datordiagnostika  Pagrieziena leņķa sensora kalibrēšana  Stabilitātes kontroles sistēmas kalibrēšana  Vadības plates maiņa, apmācīšana  Vadības ekrāna maiņa, apmācīšana | Stunda |  | | **6.3** | **Manipulatora hidrauliskās daļas remonts** | Vadības vārsta vadības moduļa maiņa  Vadības vārsta blīvslēgu komplekta maiņa  Atvalstu vadības vārsta blīvslēgu komplekta maiņa  Teleskopiskās izlices cilindru secības vārsta maiņa, regulēšana  Galvenā cilindra blīvslēgu maiņa | Stunda |  | | **Kopējā cena EUR:** | | | |  | |   Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību  nolikuma prasībām.  Paraksts:  Vārds, uzvārds:  Amats:  Tehniskais/finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2018.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  | |
|  |