**Iepirkuma komisijas 04.02.2019. sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par sarunu procedūras**

**“Pārnēsājamā IED frekvenču slāpētāja iegāde”**

**(identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/252),**

**nolikumu**

1. **Jautājums**

“Spot” režīms (iespēja traucēt konkrētas frekvences: 900 MHz; 433 MHz; 868-869 MHz; 1.3 GHz un 2.3 GHz);

Kādā frekvenču joslā būtu jārada traucējumi joslām, kas norādītas kā “900 MHz” un “433 MHz”?

**Atbilde:**

Iepirkuma komisijasniedz atbildi, ka traucējumi joslām jāraida:

* “900 MHz” -  GSM LOW BAND. Radiofrekvenču josla 880–915 MHz, 925–960 MHz.

Kanāla joslas platums:

* GSM sistēmām: 200 kHz
* UMTS sistēmām: 5 MHz
* LTE sistēmām: 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz
* WiMAX sistēmām: 5; 10 MHz

* “433 MHz” - LPD 433 (Low power devices) UHF joslā. No 433,000 – 434,775 MHz ar 25 Khz soli.

1. **Jautājums**

Open Communication Window” (Atvērtais frekvenču logs savām lietojamām frekvencēm (lietotāja nodefinēts)).

Kādam jābūt komunikācijas loga joslas platumam?

**Atbilde:**

Iepirkuma komisijasniedz atbildi, ka komunikācijas loga joslas platumam jābūt:

* 30 – 80 MHz**:**   25 KHz
* 225 MHz – 2 GHz**:**   1,2 MHz un 5 MHz

1. **Jautājums**

Kopējā pārnēsājamā IED frekvenču slāpētāja izejas jauda – vismaz 25 W (vati).

Par kādu jaudu iet runa? AVG uz slodzi 50 Om? PEP? ERP? EIRP?

**Atbilde:**

Iepirkuma komisijasniedz atbildi, ka efektīvās izstarotās jaudas (EIRP) nomināls ir 25 W.

1. **Jautājums**

Ārējās saskarnes standarti (Air Interface Standards), minimums – DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency).

Par ko iet runa? Vai tas ir noradīts vadības komandas tips IED ar ko ir jācīnās vai kaut kas cits?

**Atbilde:**

Iepirkuma komisija apstiprina, ka, jā tas ir IED vadības komandas tips.

Iepirkuma komisija papildus informē, ka sarunu procedūras tehniskā specifikācija ir publicēta pie Nolikuma kā papildus informācija. Sarunu procedūras ietvaros tehniskā specifikācija var tikt labota un precizēta līdz Uzaicinājuma nosūtīšanai, līdz ar to ieinteresēto piegādātāju iesniegtie jautājumi tiks ņemti vērā, nosakot iespējami precīzāk visas nepieciešamās tehniskās specifikācijas prasības. Kandidāti, kuri izturēs kvalifikācijas pārbaudes posmu, tiks uzaicināti iesniegt finanšu un tehnisko piedāvājumu, nosūtot uzaicinājumu.

*Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama sarunu procedūras “Pārnēsājamā IED frekvenču slāpētāja iegāde”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/252, nolikuma sastāvdaļa un ir saistošas visiem sarunu procedūras pretendentiem.*